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ЖИДКИЙ ТЕФЛОН 
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Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными жидкого тефлона 5024612AXX (далее по тексту – «изделие»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc125968241] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Жидкий тефлон 

	Модель изделия
	5024612AXX

	Артикул изделия
	5024612AXX

	Описание изделия
	Предназначен для сборки распределительных стоек

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания/невзрывоопасное

	Год выпуска
	2023

	Гарантийный срок службы
	1 год

	Информация о подтверждении соответствия
	Не подлежит подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза

	Изготовитель
	Arexons S.p.A.

	Страна производства
	Итальянская республика 

	Адрес изготовителя
	Via Strada Antica di Cassano, 23, 20063 Cernusco sul Naviglio MI, Италия

	Торговая марка изделия
	Arexons

	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com



2 [bookmark: _Ref70416271][bookmark: _Toc125968242]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc125968243]2.1.1 Описание изделия


Жидкий тефлон 5024612AXX – это анаэробный клей-герметик, который предназначен для герметизации фитингов высокого давления распределительных стоек humiFog и OptiMist бренда Carel.  Он применяется для герметичного соединения форсунок и фитингов, позволяет затягивать соединения оборудования более плотно, предотвращая утечку жидкости из форсунок. 
Его применение существенно повышает надежность и эксплуатационную функциональность рабочей стойки. Распределительные стойки, собранные с применением жидкого тефлона 5024612AXX, отличаются высокой прочностью и надежностью в эксплуатации, что подтверждено в ходе многочисленных заводских тестов и испытаний.
Общий вид изделия представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1

[bookmark: _Toc125968244]2.1.2 Основные технические характеристики изделия 

Технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристики
	Единицы измерения
	Значение

	Состав
	-
	гидроксиэтилметакрилат и гидроксипропилметакрилат

	Температура кипения
	°C
	>200

	Точка воспламенения
	°C
	>100

	Максимальное рабочее давление
	бар
	100

	Объем
	мл
	100

	Внешний вид и цвет
	-
	зеленая густая жидкость

	Запах
	-
	слегка острый характерный

	Относительная плотность
	-
	около 1.1

	Растворимость в воде
	-
	нерастворимый



[bookmark: _Toc125968245]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделиями представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2

3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref70416282][bookmark: _Ref70418117][bookmark: _Toc125968246][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Жидкий тефлон
	1

	2. Паспорт
	1



4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref70416290][bookmark: _Ref70418138][bookmark: _Toc125968247]
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	Гарантийный срок на аксессуары Arexons составляет 1 год, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в 
зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия. Основным источником идентификации изделия для любых целей является указанный на агрегате серийный номер.
	Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок определяются уполномоченным изготовителем лицом и указываются в договоре поставки.







5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref70416297][bookmark: _Ref70418144][bookmark: _Toc125968248] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref70416303][bookmark: _Ref70418149][bookmark: _Toc125968249]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Жидкий тефлон 

                              5024612AXX
                          (наименование модели)                                                                     (заводской номер)
		


Упакована:                                          Arexons S.p.A.
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.






7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc125968250] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Жидкий тефлон 

                                       5024612AXX
                                (наименование модели)                                                                (заводской номер)
										
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc395185184][bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc125968251] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 

9 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Ref70418165][bookmark: безопасность][bookmark: _Toc125968252] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]

Свойства/символы:
Xi раздражающее.
Кодировка R:
R36/37/38 Вызывает раздражение глаз, дыхательных путей и кожи.
R43 Может вызвать раздражение кожи при контакте.
При контакте с кожей:
· Немедленно снять загрязненную одежду;
· Немедленно промойте большим количеством проточной воды и, по возможности, с мыльным раствором области тела, которые были в вероятном контакте с продуктом.
Попадание в глаза:
Немедленно промойте глаза проточной водой, держа веки поднятыми в течение не менее 10 минут; защитите глаза стерильной марлей или чистой и сухой тканью. Пройдите медицинское обследование.
Проглатывание:
· Вызвать рвоту. НЕМЕДЛЕННО обратиться за медицинской помощью и представить
паспорт безопасности;
· Рекомендуется активированный уголь в виде водяной суспензии или жидкое масляное
лекарство.
Вдыхание:
· Проветрите помещение;
· Немедленно вывести пациента из загрязненного помещения или перевести в хорошо проветриваемое помещение;
· Вызовите врача.
Рекомендуемые огнетушители: Вода, CO2, пена, химические порошки, гасящие огонь.
Запрещенные огнетушители: нет.
Риски, возникающие в результате горения: Избегайте вдыхания паров.
Средства защиты: Используйте защиту для дыхательных путей.  Надевайте перчатки и защитную одежду.
Защита окружающей среды: Ограничьте утечки в землю или песок. Если продукт стек вместе с водой в дренажную систему или вы загрязнили почву или растительность, уведомите компетентные органы.
Методы очистки:
· Чтобы ликвидировать утечку продукта, наденьте маску и защитную одежду;
· Если продукт находится в жидкой форме, не допустите его попадания в дренажную систему;
· Соберите продукт для повторного использования, если это возможно, или для
уничтожения. Сбор осуществляется с помощью инертного материала;
· После сбора вымыть материалы и вымыться.
Меры предосторожности:
Организуйте вытяжную вентиляцию в помещении, где изделие хранится и/или обрабатывается.
Опасности разложения: Изделие может генерировать легковоспламеняющиеся газы при контакте с элементарными металлами (щелочи и щелочные земли), нитрид. Может воспаляться при контакте с окисляющими минеральными кислотами, сильными окислителями, сильными восстановителями.

[bookmark: _Toc125968253]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

10 [bookmark: _Ref67997869][bookmark: _Ref68106497][bookmark: _Ref70418185][bookmark: _Ref71107481][bookmark: _Toc125968254] УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
работу
	Проверившего
работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	





11 [bookmark: _Toc14172323][bookmark: _Toc125968255] ХРАНЕНИЕ
Условия хранения:
Хранить при комнатной температуре.
Локальные условия:
Хорошо вентилируемое помещение.

	Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




12 [bookmark: _Toc125968256] СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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