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CAREL INDUSTRIES S.p.A.
АДИАБАТИЧЕСКИЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ НА ВОДЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Технический паспорт

Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством адиабатического увлажнителя на воде высокого давления промышленного назначения EC010DH000 (далее по тексту – «изделие»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc124770868] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Адиабатический увлажнитель на воде высокого давления
промышленного назначения

	Модель изделия
	EC010DH000

	Артикул изделия
	EC010DH000

	Описание изделия
	Увлажнение воздуха в помещениях различного назначения

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания/невзрывоопасное

	Год выпуска
	2023

	Гарантийный срок службы
	3 года

	Информация о подтверждении соответствия
	Декларация соответствия требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ЕАЭС N RU Д-IT.АД84.В.00169/20
(срок действия с 18.03.2020 до 17.03.2025)

	Изготовитель
	CAREL INDUSTRIES S.p.A.

	Страна производства
	Итальянская республика 

	Адрес изготовителя
	Via dell'Industria, 11, 35020 Brugine (Padova), Italy

	Торговая марка изделия
	Carel

	Уполномоченное лицо изготовителя
	Общество с ограниченной ответственностью «Карел Рус»
ОГРН 1107847060914, ИНН/КПП 
Юр. адрес: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литера Д, помещение 10-Н, офис 43-45
Факт. адрес: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, литера Д, помещение 10-Н, офис 43-45
Телефон: +7 (812) 318-02-36, 
E-mail: info@carelrussia.com


	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com



2 [bookmark: _Ref70416271][bookmark: _Toc124770869]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc124770870]2.1.1 Описание изделия

Адиабатический увлажнитель EC010DH000 серии optiMist для центральных кондиционеров/ воздуховодов предназначен для любой области применения, в которой необходимо увлажнение и/или испарительное охлаждение воздуха путем распыления деминерализованной воды. 
Изделие можно использовать в качестве системы прямого испарительного
охлаждения и увлажнения в составе центрального кондиционера (ЦК), так и в качестве системы косвенного охлаждения и увлажнения вытяжного воздуха для повышения энергоэффективности работы центрального кондиционера.
В состав изделия входит:
· насосный агрегат, который подает воду под давлением от 4 до 15 бар. Также имеется электронный контроллер, который обеспечивает полноценное управление насосным агрегатом, контролируя температуру/влажность в каждой секции. Насосный агрегат комплектуется инвертером и датчиком давления, поэтому обеспечивает постоянный контроль расхода воды, что в свою очередь гарантирует максимально точный и эффективный расход воды и электроэнергии;
Изделие можно сконфигурировать, чтобы:
1. Регулировать влажность воздуха. Для этого в секции увлажнения на приточной стороне центрального кондиционера устанавливается насосный агрегат и водораспределительная стойка с 2-ступенчатым управлением (рисунок 1).
[image: ]

Рисунок 1

2. Регулировать косвенное испарительное охлаждение. Для этого перед секцией рекуперации тепла на вытяжной стороне центрального кондиционера устанавливается насосный агрегат и водораспределительная стойка с 2-ступенчатым управлением (рисунок 2). 

[image: ]
Рисунок 2

3. Регулировать испарительное охлаждение и увлажнение с одним насосным агрегатом, который подает воду на одну из двух водораспределительных стоек, каждая из которых имеет 1-ступенчатое управление (рисунок 3).
[image: ]

Рисунок 3

Кроме увлажнения воздуха зимой, изделие может летом охлаждать удаляемый воздух, прежде чем он попадает в секцию рекуперации тепла.
Для увлажнителя optiMist можно использовать:
· деминерализованную воду;
· умягченную воду;
· водопроводную воду.

[bookmark: _Toc124770871]2.1.2 Принцип работы

optiMist – это система испарительного увлажнения и охлаждения воздуха, распыляющая воду в виде крошечных капелек, которые моментально испаряются, забирая тепло из воздуха, увлажняя и охлаждая его одновременно. В конструкцию увлажнителя optiMist входит центробежный насос,
нагнетающий воду в специальные форсунки, которые распыляют ее. Рациональная система регулирования координирует работу инвертера, который регулирует скорость, а значит и
производительность насоса, с работой двух электромагнитных клапанов, которые пускают воду только на те распылительные форсунки, которые необходимо. Таким образом, увлажнитель всегда распыляет воду под идеальным давлением с учетом текущей производительности увлажнения. Охлаждение воздуха за счет моментального испарения капелек воды: переход из жидкого состояния в газообразное сопровождается поглощением энергии из воздуха, который, соответственно, охлаждается. Каждый испаряющийся килограмм воды поглощает 0.69 кВт тепла окружающего воздуха. 
[bookmark: _Toc124770872]2.1.3 Конструктивные особенности

[bookmark: _Toc124770873]Компоновка гидравлической секции представлена на рисунке 4. 

	
	1. Двигатель
2. Насос
3. Датчик температуры
4. Электромагнитный клапан 1
5. Манометр
6. Термоклапан
7. Электромагнитный клапан 2
8. Датчик давления
9. Сливной клапан
10. Корпус фильтра
11. Картридж фильтра
12. Редуктор давления
13. Заливочный
электромагнитный клапан
14. Реле давления
15. Манометр
16. Фильтр на сливе



Рисунок 4

Компоновка электрической секции представлена на рисунке 5.

	
	1. Выключатель
электропитания
2. Дисплей
3. Клеммы электропитания
3.a Клеммы внешних сигналов
4. Электронный контроллер
5. Трансформатор
6. Инвертер
7. Вентилятор



Рисунок 5
2.1.4 Основные технические характеристики изделия 

Технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристики
	Единица измерения
	Значение

	Электропитание 
	В/Гц/Ф
	230/50/1

	Мощность потребления
	кВт
	0.275

	Ток потребления
	А
	1.5

	Условия работы
	0С
	от 5 до 40 <80 % относительной влажности без конденсата

	Класс защиты
	-
	IP20

	Максимальная производительность
	л/ч
	100

	Давление на входе
	мПа
	От 0.2 до 0.7

	Присоединение (вход воды)
	дюйм
	G3/4” f


	Присоединение (дренаж воды)
	дюйм
	фитинг из нержавеющей стали G3/4”f ID, наружный диаметр ~35 мм / 1,18”

	Габариты Высота/Ширина/Глубина
	Корпус
	мм
	800х630х300

	
	С упаковкой
	
	1020х720х410

	Вес 
	В упаковке
	кг
	56

	
	Нетто
	
	53




[bookmark: _Toc124770874]2.1.5 Требования к расположению изделия

При выборе места установки шкафа увлажнителя необходимо предусмотреть возможность:
· открытия передней дверки;
· доступ к внутренним деталям во время проверки и обслуживания;
· подсоединения водопроводной линии;
· подсоединения водораспределительных линий;
· подсоединения цепей электропитания и управления.
Рекомендуемое свободное пространство для удобства проведения обслуживания:
· 1 м от лицевой стороны шкафа;
· около 0.3 м слева и справа от шкафа.
Внимание: максимальное расстояние по горизонтали между шкафом увлажнителя и водораспределительной стойкой:
1. 10 м при условии использования сливных электромагнитных вентилей;
2. 5 м при условии использования механических электромагнитных вентилей;
3. если расстояние больше, обращайтесь за консультацией в компанию CAREL  NDUSTRIES.
Порядок размещения на месте установки:
· после вскрытия упаковки;
· поставьте шкаф увлажнителя на место установки;
· удостоверьтесь, что шкаф стоит точно горизонтально.
Установите увлажнитель на твердую поверхность и закрепите винтами и кронштейнами из комплекта поставки. Убедитесь, что вокруг увлажнителя достаточно свободного места для
подсоединения подводящих и отводящих линий воды.


[bookmark: _Toc124770875]2.1.6 Чертеж изделия

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 6.

[image: ]

Рисунок 6

[bookmark: _Toc124770876]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 7.

[image: ][image: ][image: ][image: ]
Рисунок 7

3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref70416282][bookmark: _Ref70418117][bookmark: _Toc124770877][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Адиабатический увлажнитель на воде высокого давления
	1

	2. Ключ для открытия дверки шкафа
	1

	3. Комплект винтов и дюбелей для крепления на стену (лежит внутри шкафа)
	1

	4. Кабельные сальники для уплотнения электрических кабелей
	1

	5. Ключ для открытия корпуса водяного фильтра
	1

	6. Настенные кронштейны
	1

	7. Ферритовый фильтр
	1

	8. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1


4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref70416290][bookmark: _Ref70418138][bookmark: _Toc124770878]
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
[bookmark: _GoBack]	Гарантийный срок на увлажнители Carel составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в 
зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия. Основным источником идентификации изделия для любых целей является указанный на агрегате серийный номер.
	Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок определяются уполномоченным изготовителем лицом и указываются в договоре поставки.



5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref70416297][bookmark: _Ref70418144][bookmark: _Toc124770879] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref70416303][bookmark: _Ref70418149][bookmark: _Toc124770880]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Адиабатический увлажнитель на воде высокого давления

                                EC010DH000
                          (наименование модели)                                                                   (заводской номер)
		


Упакована:                                 CAREL INDUSTRIES S.p.A
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.






7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc124770881] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Адиабатический увлажнитель на воде высокого давления

                                EC010DH000
                                (наименование модели)                                                                (заводской номер)
										
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc395185184][bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc124770882] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 
Изделие произведено с применением металлических и пластиковых деталей. 
Необходимо соблюдать следующие правила:
1. Изделия не утилизируются вместе с обычными городскими отходами, а собираются и утилизируются отдельно;
2. Следует направлять изделие в государственные или частные организации по сбору и переработке отходов, утвержденные государственными законами. Также можно вернуть отработавшее ресурс оборудование дистрибьютору при приобретении нового оборудования;
3. Изделие может содержать опасные для здоровья вещества: ненадлежащая эксплуатация или утилизация изделия может нанести вред здоровью людей и окружающей среде;
4. Символ перечеркнутого мусорного ящика, указанный на изделии, упаковочном материале или руководстве по эксплуатации, означает, что изделие утилизируется отдельно;
5. Наказание за незаконную утилизацию электрических и электронных изделий устанавливается государственными органами надзора за ликвидацией отходов.

[image: ]
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 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]

Увлажнитель содержит электрические компоненты. Перед проведением работ по установке или обслуживанию увлажнителя необходимо отключить электропитание.
Увлажнитель регулярно автоматически доливает/ сливает некоторое количество воды. Нарушение соединений и неисправность увлажнителя может привести к утечке воды.
Во время установки изделия необходимо произвести заземление, подключив желто-зеленый контакт увлажнителя.
Условия эксплуатации и напряжение питания должны соответствовать номиналам, указанным на заводской табличке.
Изделие предназначено исключительно для увлажнения воздуха внутри помещений (непосредственно или через воздуховоды).
Все работы по установке, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию изделия выполняются только квалифицированным персоналом, прошедшим необходимый инструктаж по технике безопасности и обученным правильному выполнению всех требований по эксплуатации изделия.
Для увлажнения используется вода, соответствующая требованиям, приведенным в настоящем руководстве. 
Все виды работ с изделием должны осуществляться в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном руководстве и на заводских табличках. Все действия по эксплуатации и модификации продукта, осуществляемые без разрешения со стороны изготовителя, считаются
недопустимыми. Компания CAREL INDUSTRIES не несет ответственности в подобных случаях.
Разрешается открывать изделие только согласно инструкциям, приведенным в данном руководстве;
Необходимо соблюдать все действующие стандарты, распространяющиеся на места установки изделия.
Необходимо обеспечить защиту изделия от детей и животных.
Запрещается устанавливать и эксплуатировать изделие вблизи предметов, которые могут испортиться от контакта с водой (или конденсатом). 
Если специально не указано в настоящем руководстве, запрещается использовать коррозионно-активные химические составы, растворители и сильнодействующие чистящие средства для мойки
внутренних и наружных поверхностей изделия.
Берегите изделие от падений, ударов, чтобы не повредить внутренние механизмы изделия.
Во избежание электромагнитных наводок не рекомендуется прокладывать кабели датчиков
и цифровые сигнальные линии вблизи силовых кабелей и кабелей индуктивных нагрузок.
Запрещается прокладывать силовые кабели (включая провода распределительного щитка)
в одном кабелеканале с сигнальными кабелями.



[bookmark: _Toc124770884]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».


























10 [bookmark: _Ref67997869][bookmark: _Ref68106497][bookmark: _Ref70418185][bookmark: _Ref71107481][bookmark: _Toc124770885] УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
работу
	Проверившего
работу
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Причины неисправностей и способы их устранения представлены в таблице 4.

Таблица 4

	Неисправность (отображаемое сообщение)
	Возможная причина
	Метод устранения

	Очистка воды.
Системная сигнализация
	Цифровой вход Id6 разомкнут, проверьте состояние системы водоподготовки
	Замкните цифровой вход ID6 перемычкой после устранения причины тревоги и проверьте систему водоподготовки. Если тревога сохраняется, замените контроллер

	Очистка воды.
Системное предупреждение
	Цифровой вход ID7 разомкнут/ замкнут (проверка логики): проверьте состояние
системы водоподготовки
	Замкните цифровой вход ID7 перемычкой после устранения  ричины тревоги и проверьте систему водоподготовки.
Если тревога сохраняется, замените контроллер

	Сигнализация низкого давления на впускной линии
	Низкое давление воды на
входе
	Проверьте контур подачи воды и давление воды. Проверьте, возможно, засорился фильтр на входе

	Сигнализация о высокой температуре байпаса
	Избыточная рециркуляция
воды в байпасе
	Проверьте рабочую температуру (воздуха и воды); проверьте, что ничто не препятствует подаче воды под давлением в водораспределительную систему, что могло бы быть причиной рециркуляции воды в насосе

	Сигнализация о высокой температуре байпаса
	Избыточная рециркуляция
воды в байпасе, предупреждение
сохраняется 60 сек.
	Проверьте рабочую температуру (воздуха и воды); проверьте, что ничто не препятствует подаче воды под давлением в водораспределительную систему, что могло бы быть причиной рециркуляции воды в насосе 

	Сигнализация VFD инвертора
	Неисправность инвертера
	Проверьте состояние инвертера и при
необходимости замените его

	Сигнализация о низкой температуре корпуса насоса
	Температура воды на впуске
составляет менее 5 °C
	Обеспечить подогрев подаваемой воды или корпуса нагревателем
с соответствующими параметрами

	Сигнал тревоги о засорении каплеотделителя
	Каплеуловитель засорился
	Проверьте состояние каплеуловителя (или
каплеуловителей)

	Предупреждение о высоком давлении от
датчика давления
	Давление на выходе
превышает 20 бар

	Проверьте правильность калибровки байпасного клапана

	Предупреждение о запросе на техническое обслуживание распределительной системы
	Производительность на 40
% меньше по сравнению с
заданной максимальной
	Программное обеспечение продолжает
автонастройку. Проверьте, возможно засорилась водораспределительная
система 


Продолжение таблицы 4.

	Неисправность 
(отображаемое сообщение)
	Возможная причина
	Метод устранения

	Предупреждение о низком давлении
от датчика давления
	Давление на выходе менее
1 бар*

	Проверьте герметичность
выпускного водяного контура


	Датчик давления
сломан или отключена сигнализация
	Датчик давления неисправен
или отсоединен
	Проверить соединение и
работу датчика давления

	Главный датчик (Увлажнение) - 
сломанная или отключенная сигнализация
	Основной датчик
неисправен или отключен
	Проверить соединение и
работу основного датчика

	Вторичный зонд (Увлажнение) - сломанная или отключенная сигнализация
	Дополнительный датчик
неисправен или отключен
	Проверить соединение и
работу дополнительного
датчика

	Основной датчик (IEC) неисправен или отключен сигнализация
	Основной датчик
неисправен или отключен
	Проверить соединение и
работу основного датчика

	Аварийный сигнал неисправности или отсоединения вторичного датчика (IEC)
	Дополнительный датчик
неисправен или отключен
	Проверить соединение и
работу дополнительного
датчика

	Аварийный сигнал неисправности или отсоединения вспомогательного датчика
	Вспомогательный датчик
неисправен или отключен
	Проверить соединение и
работу вспомогательного
датчика

	Сигнал тревоги о неисправности часов
	Резервная батарея полностью разряжена или общая неисправность встроенных часов
	Заменить/ отремонтировать
электронный контроллер

	Неисправный или отключенный датчик перепуска температуры
сигнализация
	Датчик температуры байпаса неисправен или отключен
	Проверить соединение и
работу датчика

	Сигнализация о высокой влажности
(Увлажнение) 
	Значение, измеренное регулирующим датчиком влажности, превышает
пороговое значение аварийного сигнала
	Проверить настройку
параметров

	Сигнализация низкой влажности
(Увлажнение)
	Значение, измеренное регулирующим датчиком влажности, ниже порогового
значения аварийного сигнала
	Проверить настройку
параметров

	Датчик предела сигнализация о высокой влажности (Увлажнение)
	Значение, измеренное ограничительным датчиком влажности, превышает
пороговое значение аварийного сигнала
	Проверить настройку
параметров

	
Главный датчик высокой температуры (IEC) - 
тревога
	Значение, измеренное регулирующим датчиком температуры, превышает
пороговое значение аварийного сигнала
	Проверить настройку
параметров



Продолжение таблицы 4.

	Неисправность 
(отображаемое сообщение)
	Возможная причина
	Метод устранения

	Низкотемпературный
основной датчик (IEC) -
тревога
	Значение, измеренное регулирующим датчиком температуры, ниже
порогового значения аварийного сигнал
	Проверить настройку
параметров

	Высокая влажность/сигнализация предельной температуры (IEC)
	Значение, измеренное ограничительным датчиком влажности/температуры,
превышает пороговое значение аварийного сигнала
	Проверить настройку
параметров

	Емкость стойки не установлена сигнализация
	Мастер установки не смог завершить работу. Одно или несколько значений
производительности стоек равны нулю
	Проверьте параметры,
настроенные мастером
установки, или откройте меню установщика

	Аварийные сигналы:
активация рекуперации тепла при обрыве или отключении аналогового входного сигнала
	Значение активации рекуператора вне диапазона (как правило -9999 или
+9999)
	Проверьте электрическое
соединение
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[bookmark: _Toc85727955][bookmark: _Ref86669856][bookmark: _Ref89259675][bookmark: _Toc124770888][bookmark: трансп]12.1 Транспортировка

Проверьте состояние увлажнителя и немедленно уведомите грузоперевозчика в письменном виде о любых выявленных повреждениях вследствие небрежной или неправильной транспортировки.
Перед вскрытием упаковки перевезите увлажнитель на место эксплуатации в соответствии с правилами техники безопасности (грузоподъемные стропы пропускаются под основанием упаковки
увлажнителя).
Вскройте картонную коробку, снимите защитную упаковку и извлеките увлажнитель, постоянно удерживая его вертикально.

[bookmark: _Toc85529595][bookmark: _Toc85727956][bookmark: _Ref86669870][bookmark: _Toc124770889][bookmark: хранение]12.2 Хранение

Условия хранения: от 5 до 50 °C - <80% относительной влажности без конденсата.

	Дата
	Условия хранения
	Вид хранения
	Примечание

	приемки на хранение
	снятия с хранения
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Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
Изм.
Лист
3
EC010DH000.ПС


Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
Изм.
Лист
10
EC010DH000.ПС
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