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CAREL INDUSTRIES S.p.A.
ТРУБКИ ДЛЯ ПОДАЧИ
 ПИТАЮЩЕЙ ВОДЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
FWH3415003, FWH3430003, FWHDCV0003
Технический паспорт

Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством трубки для подачи питающей воды промышленного назначения FWH3415003, FWH3430003, FWHDCV0003 (далее по тексту – «изделия»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc118370548] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ
Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Трубка для подачи питающей воды промышленного назначения

	Модель изделия
	FWH3415003, FWH3430003, FWHDCV0003

	Артикул изделия
	FWH3415003, FWH3430003, FWHDCV0003

	Описание изделия
	Подача воды в увлажнитель из системы водоснабжения

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания/невзрывоопасное

	Год выпуска
	2025

	Cрок службы
	10 лет

	Информация о подтверждении соответствия
	[bookmark: _GoBack]Не подлежит подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза

	Изготовитель
	CAREL INDUSTRIES S.p.A.

	Страна производства
	Итальянская республика 

	Адрес изготовителя
	Via dell'Industria, 11, 35020 Brugine (Padova), Italy

	Торговая марка изделия
	Carel

	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com



2 [bookmark: _Ref70416271][bookmark: _Toc118370549]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc118370550]2.1.1 Описание изделия

Трубки для подачи питающей воды FWH3415003, FWH3430003, FWHDCV0003 предназначены для подачи воды в увлажнитель из системы водоснабжения. 
Согласно требованиям действующих стандартов, перед увлажнителем должен устанавливаться двойной обратный клапан для предотвращения поломки заправочного клапана при подсоединении напрямую к металлическим водопроводным трубам. Поломки клапана можно избежать, если использовать трубки для подачи питающей воды (гибкие шланги) FWH3415003, FWH3430003. 
Изделия выпускаются двух вариантов длины: 1.5 м и 3 м с фитингами (прямой и угловой) с внутренней резьбой 3/4”. Изделия подходят к увлажнителям Carel моделей UE001 – UE018. Паровые трубки изготавливаются из резины.
В состав комплекта FWHDCV0003 входит шланг FWH3415003 и двойной обратный клапан. 
Изделие подходит к увлажнителям Carel моделей UE025 - UE130.

Конструкция изделий представлена на рисунке 1.

	
	



[image: ]  

Рисунок 1

[bookmark: _Toc118370551]2.1.2 Принцип работы

Для предотвращения избыточного скопления солей, происходит автоматический слив и заполнение новой водой увлажнителя через определенные промежутки времени. Вода поступает в увлажнитель через трубки для подачи питающей воды.
[bookmark: _Toc118370552]2.1.3 Требования к монтажу

Подключение к водопроводу (рисунки 2 и 3):
1. Установите ручной клапан перед агрегатом (это позволит перекрывать воду);
2. Подключите увлажнитель к водоснабжению. На моделях UE001 – UE0018 используйте шланг с фитингами 3/4” G. На моделях UE025 – UE130 соедините шланг с невозвратным клапаном во избежание вытекания воды из увлажнителя в водопровод;
3. Установите механический фильтр, предотвращающий попадание твердых примесей внутрь системы (фильтр следует устанавливать после клапана).
Модели UE001 – UE018
[image: ]
Рисунок 2

Модели UE025 – UE130
[image: ]
Рисунок 3

[bookmark: _Toc118370553]2.1.4 Основные технические характеристики изделия 

Технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Характеристики
	Единица измерения
	Значение

	
	
	FWH3415003 
	FWH3430003
	FWHDCV0003

	Диаметр внутренней резьбы
	дюйм
	3/4
	3/4
	3/4

	Длина трубки
	м
	1,5
	3,0
	1,5

	Двойной обратный клапан
	-
	нет
	нет
	есть

	Вес упаковки
	кг
	0,319
	0,35
	0,42




[bookmark: _Toc118370554]2.2 Маркировка 

Маркировка на коробке с изделия представлена на рисунке 4.

[image: ][image: ][image: ]

Рисунок 4

3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref70416282][bookmark: _Ref70418117][bookmark: _Toc118370555][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделий FWH3415003 и FWH3430003 приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Трубка для подачи питающей воды FWH3415003 (FWH3430003)
	1

	2. Фитинги (прямой и угловой) с внутренней резьбой 3/4”
	2

	3. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1





Комплектность изделия FWHDCV0003 приведена в таблице 4.

Таблица 4

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Трубка для подачи питающей воды FWH3415003
	1

	2. Фитинги (прямой и угловой) с внутренней резьбой 3/4”
	2

	3. Двойной обратный клапан
	1

	4. Руководство по монтажу и эксплуатации
	1


















4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref70416290][bookmark: _Ref70418138][bookmark: _Toc118370556] ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	Гарантийный срок на аксессуары Carel составляет 1 год, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в 
зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия. Основным источником идентификации изделия для любых целей является указанный на агрегате серийный номер.
	Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок определяются уполномоченным изготовителем лицом и указываются в договоре поставки.







5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref70416297][bookmark: _Ref70418144][bookmark: _Toc118370557] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref70416303][bookmark: _Ref70418149][bookmark: _Toc118370558]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Трубка для подачи питающей воды

                               FWH3415003, FWH3430003, FWHDCV0003
                          (наименование модели)                                                                 (заводской номер)
		


Упакована:                                 CAREL INDUSTRIES S.p.A.
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.






7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc118370559] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Трубка для подачи питающей воды

                        FWH3415003, FWH3430003, FWHDCV0003
                                (наименование модели)                                                            (заводской номер)
										
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc395185184][bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc118370560] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 

9 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Ref70418165][bookmark: безопасность][bookmark: _Toc118370561] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]

Внимание: Перед началом монтажных работ отсоедините аппарат от сети электропитания.
После завершения монтажных работ, пропустите воду через шланг подачи воды приблизительно в течение 30 минут, направляя воду прямо в систему слива, минуя при этом увлажнитель. Это поможет устранить образование накипи и производственных осадков, которые могут стать причиной закупоривания дренажного насоса и пенообразования при кипении.
Важно: Защитное заземление в обязательном порядке подсоединяется к приточному водопроводу в соответствии с требованиями международных и государственных стандартов безопасности независимо от материала, из которого выполнен трубопровод.

[bookmark: _Toc118370562]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».




10 [bookmark: _Ref67997869][bookmark: _Ref68106497][bookmark: _Ref70418185][bookmark: _Ref71107481][bookmark: _Toc118370563] УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
работу
	Проверившего
работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	





11 [bookmark: _Toc14172323][bookmark: _Toc118370564] СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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