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CAREL INDUSTRIES S.p.A.
КАПЛЕУЛОВИТЕЛИ (МОДУЛИ) ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
UAKDS
Технический паспорт

Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Подп. и дата
Инв. № подл.

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством каплеуловителей (модулей) промышленного назначения UAKDS (далее по тексту – «изделия»). 

1 [bookmark: _Ref67997751][bookmark: _Toc125020650] ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ
Общие сведения об изделиях приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование изделия
	Каплеуловитель (модуль) промышленного назначения

	Модель изделия
	UAKDS33000, UAKDS33001, UAKDS34001, UAKDS34002, UAKDS35000, UAKDS35001, UAKDS43000, UAKDS43001, UAKDS44000, UAKDS44001, UAKDS44002, UAKDS45000, UAKDS45001, UAKDS53000, UAKDS53001, UAKDS54000, UAKDS54001, UAKDS55000, UAKDS55001, UAKDS55002

	Артикул изделия
	UAKDS33000, UAKDS33001, UAKDS34001, UAKDS34002, UAKDS35000, UAKDS35001, UAKDS43000, UAKDS43001, UAKDS44000, UAKDS44001, UAKDS44002, UAKDS45000, UAKDS45001, UAKDS53000, UAKDS53001, UAKDS54000, UAKDS54001, UAKDS55000, UAKDS55001, UAKDS55002

	Описание изделия
	Предназначена для закрытия отверстий коллектора

	Назначение
	Оборудование предназначено для использования  в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту

	Размещение
	Внутри здания/невзрывоопасное

	Год выпуска
	2023

	Гарантийный срок службы
	1 год

	Информация о подтверждении соответствия
	Не подлежит подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза

	Изготовитель
	CAREL INDUSTRIES S.p.A.

	Страна производства
	Итальянская республика 

	Адрес изготовителя
	Via dell'Industria, 11, 35020 Brugine (Padova), Italy

	Торговая марка изделия
	Carel

	Импортёр
	Закрытое акционерное общество
«Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп».
ОГРН 1097847130050, ИНН 7813443770, КПП 781301001
Юр. Адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, лит. Л
Факт. Адрес:  Россия, 197110, СПб, ул. Большая Разночинная, 32
Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14,
E-mail: info@uelements.com



2 [bookmark: _Ref70416271][bookmark: _Toc125020651]
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _Toc125020652]2.1.1 Описание изделий

Каплеуловители (модули) UAKDS задерживают не испарившиеся до конца капельки воды и не позволяет им покидать камеру увлажнения. Каплеуловитель собирается из стандартных модулей, и поэтому подходит для воздуховодов и установок кондиционирования воздуха разного сечения.
Изделие изготавливается в двух мвариантах: с фильтрующим материалом из стекловолокна или нержавеющей стали. Последний необходим для центральных кондиционеров с сертификатом VDI6022.
Конструкция изделия представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1














[bookmark: _Toc125020653]2.1.2 Основные технические характеристики изделия 

Технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Модель
	Характеристики

	
	Фильтрующий материал
	Материал каркаса
	Шаг размерности модуля, шт.
	Размеры модуля ШХВ, дюйм
	Вес, кг

	UAKDS33000
	Стекловолокно
	Нержавеющая сталь
	3х3 
	18х18”
	1.8

	UAKDS33001
	Нержавеющая сталь
	
	3х3 
	18х18”
	2.0

	UAKDS34001
	Нержавеющая сталь
	
	3х4
	18х24”
	2.25

	UAKDS34002
	Стекловолокно два слоя
	
	3х4
	18х24”
	2.5

	UAKDS35000
	Стекловолокно
	
	3х5
	18х30”
	3.3

	UAKDS35001
	Нержавеющая сталь
	
	3х5
	18х30”
	2.5

	UAKDS43000
	Стекловолокно
	
	4х3
	24х18”
	2.0

	UAKDS43001
	Нержавеющая сталь
	
	4х3
	24х18”
	1.8

	UAKDS44000
	Стекловолокно
	
	4х4
	24х24”
	2.4

	UAKDS44001
	Нержавеющая сталь
	
	4х4
	24х24”
	2.5

	UAKDS44002
	Стекловолокно два слоя
	
	4х4
	24х24”
	3.0

	UAKDS45000
	Стекловолокно
	
	4х5
	24х30”
	1.8

	UAKDS45001
	Нержавеющая сталь
	
	4х5
	24х30”
	2.88

	UAKDS53000
	Стекловолокно
	
	5х3
	30х18”
	4.5

	UAKDS53001
	Нержавеющая сталь
	
	5х3
	30х18”
	4.5

	UAKDS54000
	Стекловолокно
	
	5х4
	30х24”
	2.7

	UAKDS54001
	Нержавеющая сталь
	
	5х4
	30х24”
	5.5

	UAKDS55000
	Нержавеющая сталь
	
	5х5
	30х30”
	3.1

	UAKDS55001
	Нержавеющая сталь
	
	5х5
	30х30”
	6.0

	UAKDS55002
	Стекловолокно два слоя
	
	5х5
	30х30”
	4.0



[bookmark: _Toc125020654]2.2 Маркировка 

[bookmark: _GoBack]Маркировка на коробке с изделиями представлена на рисунке 2.
[image: ][image: ][image: ]
Рисунок 2
3 [bookmark: _Ref68106430][bookmark: _Ref70416282][bookmark: _Ref70418117][bookmark: _Toc125020655][bookmark: _Ref304821509] КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1. Каплеуловитель (модуль)
	1

	2. Несущая рама
	1

	3. Модуль из стекловолокна (или нержавеющей стали)
	1

	4. Комплект винтов
	1

	5. Паспорт
	1



4 [bookmark: _Ref68106447][bookmark: _Ref70416290][bookmark: _Ref70418138][bookmark: _Toc125020656]
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
	Гарантийный срок на аксессуары Carel составляет 1 год, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в 
зависимости от типа оборудования.
Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия. Основным источником идентификации изделия для любых целей является указанный на агрегате серийный номер.
	Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок определяются уполномоченным изготовителем лицом и указываются в договоре поставки.







5 [bookmark: _Ref68106457][bookmark: _Ref70416297][bookmark: _Ref70418144][bookmark: _Toc125020657] КОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование работ
	Срок действия, годы
	Должность, фамилия и подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Примечание:
1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.
2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.
6 [bookmark: _Ref68106467][bookmark: _Ref70416303][bookmark: _Ref70418149][bookmark: _Toc125020658]
 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Заглушка для коллектора

                               ACKCAP0000
                          (наименование модели)                                                                     (заводской номер)
		


Упакована:                                 CAREL INDUSTRIES S.p.A.
 (наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.






7 [bookmark: _Ref68106474][bookmark: _Toc125020659] СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Заглушка для коллектора

                        ACKCAP0000
                                (наименование модели)                                                                (заводской номер)
										
Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

[bookmark: _Toc395185184][bookmark: _Toc14172319][bookmark: _Ref68106481]

8 [bookmark: _Toc125020660] СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ. 

9 [bookmark: _Ref67997856][bookmark: _Ref68106489][bookmark: _Ref70418165][bookmark: безопасность][bookmark: _Toc125020661] ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  [image: ]


[bookmark: _Toc125020662]9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.
Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».





10 [bookmark: _Ref67997869][bookmark: _Ref68106497][bookmark: _Ref70418185][bookmark: _Ref71107481][bookmark: _Toc125020663] УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	Дата
	Вид технического 
обслуживания
	Наработка
	Основание
(наименование, номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	После последнего ремонта
	С начала эксплуатации
	
	Выполнившего
работу
	Проверившего
работу
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	





11 [bookmark: _Toc14172323][bookmark: _Toc125020664] СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.
Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

	Дата
	Краткое содержание
предъявленной рекламации
	Принятые меры
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